….…………………………., dnia …………………..  
  
  
 **PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEWODÓW DYMOWYCH, SPALINOWYCH   
 I WENTYLACYJNYCH**  
  
sporządzony przez ……………………………………………….........................  
posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………………………......  
w specjalności…………………………………………………………………......  
  
Stwierdza się po sprawdzeniu w dniu ……...........................................................,   
w budynku………………....................................................................................... położonym na działce nr ………………………………………………………….  
w miejscowości ………………………........................., będącym własnością  
…………………………………………………………………………………….

1. Ilość przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz szczelność i drożność jest  
 prawidłowa.  
2.Podłączenia palenisk i drzwiczek wyciorowych i kratek wentylacyjnych z przewodami oraz  
 ciągi w przewodach kominowych są dobre.  
3.Wyprowadzenie kominów ponad dach, zakończenie wylotów oraz odległość palenisk   
 i kominów od elementów palnych budynku są prawidłowe.

………………………………………………………………………….............  
 Podpis sporządzającego protokół