….…………………………., dnia …………………..

 **PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEWODÓW DYMOWYCH, SPALINOWYCH
 I WENTYLACYJNYCH**

sporządzony przez ……………………………………………….........................
posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………………………......
w specjalności…………………………………………………………………......

Stwierdza się po sprawdzeniu w dniu ……...........................................................,
w budynku………………....................................................................................... położonym na działce nr ………………………………………………………….
w miejscowości ………………………........................., będącym własnością
…………………………………………………………………………………….

1. Ilość przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz szczelność i drożność jest
 prawidłowa.
2.Podłączenia palenisk i drzwiczek wyciorowych i kratek wentylacyjnych z przewodami oraz
 ciągi w przewodach kominowych są dobre.
3.Wyprowadzenie kominów ponad dach, zakończenie wylotów oraz odległość palenisk
 i kominów od elementów palnych budynku są prawidłowe.

 ………………………………………………………………………….............
 Podpis sporządzającego protokół